Авторотация с остановкой лопастей.
Опасность – мое отчество.

Райан Кефарт

Один из самых простых маневров концептуально – но весьма вероятно один из наисложнейших маневров для исполнения в реальности – авторотация с остановкой лопастей (далее авторотация). Если вы не верите мне, воспользуйтесь компьютером и посмотрите несколько видео.  Вы увидите множество ужасно неудачных попыток. Профессиональные пилоты «выжимают» свои возможности пилотирования и вертолеты до предела и авторотация один из способов доказать это. Авторотация с остановкой лопастей – это именно то, как это звучит. Маневр состоит из набора высоты, выключения мотора, остановки лопастей и затем раскрутки ротора до скорости, достаточной для возвращения верта на землю «одним куском».
В прошлом году на IRCHA несколько пилотов выполнили авторотацию с несколькими остановками за один маневр. Благодаря ФБЛ системам авторотация упрощается, т.к. ротор имеет меньшее сопротивление и запасает больше энергии.

Тренировка от летной школы.
Как подготовиться:

· Будьте очень, очень уверены в своей возможности авторотировать. Тренируйте и тренируйте до тех пор, пока не будете уверены, что сможете авторотировать из любого положения. Вам так же необходимо отработать авторотацию в инверте, т.к. авторотация с остановкой лопастей может привести к перевороту вертолета и вам придется продолжать из инверта.

· Затяните лопасти, чтобы избежать их складывания при замедлении вращения. Это так же позволит избежать удара лопастями о балку.

· Не выполняйте все сразу с первой попытки. Действуйте постепенно до тех пор, пока вы не сможете увидеть отдельные лопасти. Тренируйте снижение скорости ротора при каждой следующей авторотации. Это поможет отработать работу шагом.
· Не нужно полностью останавливать лопасти при маневре. Возможность видеть отдельные лопасти уже является авторотацией с остановкой лопастей. При полной остановке лопастей гораздо сложнее набрать обороты в сравнении с небольшим вращением лопастей.

Выполнение (номера как на картинках):
1. Наберите достаточную высоту и выполните стационарное висение носом к ветру.

2. Когда готовы, включит throttle hold и опустите стик шага чуть ниже середины.

3. Во время снижения держите вертолет как можно горизонтальнее и начните поднимать стик шага до начала снижения вертикальной скорости.
4. Держите стик шага чуть выше середины. Не останавливайте лопасти слишком быстро, остановите ротор до момента, когда видны отдельные лопасти.

5. Как только станут видны лопасти плавно передвиньте стик шага до половины хода между центральным и крайним негативным положением.

6. Как только скорость вращения ротора восстановится продолжите нормальную авторотацию. Не забудьте выполнить торможение внизу!

На что обратить внимание:

· Если лопасти остановились полностью, установите шаги в 0 и попытайтесь раскрутить двигатель (нитро) или запустить мотор (электро). Если лопасти затянуты достаточно, то вы сможете раскрутить ротор без удара по балке. Если раскрутка на нитро будет производится часто это может износить фрикционную накладку, по этому чаще проверяйте накладку.
· Выполняйте маневр как можно дальше от зрителей и объектов. Все может выйти из под контроля и вы наверняка не хотите пытаться перезапустить мотор и вернуть контроль над вертолетом над головами людей.

· Если по каким либо причинам вы не можете перезапустить мотор, продолжайте управлять вертолетом до самой земли. Иными словами не бросайте стики. Сохраняйте концентрацию, управляйте вертолетом как можете и вам таки удастся его спасти.

· Не давайте полностью отрицательных шагов когда отдельные лопасти станут видны. Это может привести еще к большему замедлению ротора. Вместо этого частично увеличьте отрицательные шаги для набора оборотов.

Заключение

Если одним словом описать авторотацию с остановкой лопастей, то это будет «непредсказуемо». 

(Часть слов в картинку не влезла, так что как увидел – прим. Переводчика) Часто вы увидите как даже профессионалы не справляются с этим маневром. Но один факт разделяет вас с ними – стоимость запчастей. Помните, они спонсированы и обычно получают запчасти бесплатно или с хорошей скидкой. Будьте осторожны и не переусердствуйте, т.к. одна ошибка может заставить вас собрать новый верт.
